# 厦门市中医院DMZ区超融合建设项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **备注** |
|  | 超融合管理系统 | 3节点 | 1.机架式服务器，C86架构；  2.国产化CPU：核数≥64C，主频≥2.0GHz，数量≥2颗；  3.内存：内存大小≥1T；  4.固态硬盘：≥3840GB\*4块；  5.总硬盘槽位≥12个，冗余槽位需剩余≥8个；  6.网络接口：千兆电口≥2个，万兆光口≥4个（需含多模光模块），冗余电源； |
|  | 超融合软件 | 6 | 1. 需含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、统一云管平台； 2. 计算虚拟化提供虚拟机全生命周期管理、USB映射、备份、快照等功能； 3. 存储虚拟化提供统一存储服务，提供存储精简部署、存储卷级存储策略设置、存储数据可视化等功能； 4. 网络虚拟化提供拖拽式组网、虚拟路由器、虚拟交换机、连通性测试等功能； 5. 统一云管平台高级版提供跨地区、跨数据中心的多个集群（包含超融合集群、桌面云集群）的统一管理功能，提供多租户、资源中心、运维中心管理等功能；； |
|  | CDP备份 | 1 | 无代理CDP备份功能，实现PRO秒级的数据恢复，保障关键业务系统的数据可靠性，最小提供0.5秒级别的数据保护，支持在线浏览以秒为单位任意时刻的数据。 |
|  | 虚拟化防火墙安全 | 1 | 虚拟化防火墙集中管理中心≥1个，包含通信关系展示，系统监视、策略管理、日志管理、报表管理、升级管理等功能。虚拟化防火墙授权≥3个；需含访问控制、应用识别、病毒防护、入侵防御功能； |
|  | 虚拟化运维安全审计 | 1 | 虚拟化运维安全审计功能模块≥1个，含≥100主机/设备许可。 |
|  | 交换机 | 2 | 万兆交换机,包转发率≥960Mpps/1476Mpps,交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps,千兆电口≥24个,万兆SFP+光口≥16个,25GE SFP28光口≥8个,100GE QSFP28光口 ≥2个（含万兆多模光模块）。 |
|  | 售后实施 | 1 | 提供售后实施方案。 |
|  | 其它设备 | 1 | 方案中其它必须配备的设备。 |